IP Origem : Porto Origem -> IP Destino : Porto Destino

Source Address : Source Port -> Destination Address : Destination Port

SA:SP -> DA:DP

Servidor Mail SP >= 1024 ------> DP=25

Sentido C4->C1 (C4 acede ao porto 80 do C1)

SA:SP -> DA:DP

C4:1025 -> C1:80

F0/0 -> out

DP:80

SA:SP -> DA:DP

C1:1523->C4:80

F0/0 -> in

Não tem ACL!

Chega ao C4!

C4 responde:

SA:SP -> DA:DP

C4:80 -> C1:1523

F0/0 -> out

DP: 1523

Não bloqueia!

Pacote pode seguir!!!!