Esta ACL está errada:

Permitir tráfego vindo de 192.168.1.0/24

Nega tráfego vindo de 192.168.1.1

...

Esta ACL está certa:

Nega tráfego vindo de 192.168.1.1

Permitir tráfego vindo de 192.168.1.0/24

...

Wildcard mask

Rede: 192.168.1.0 255.255.255.0

“Máscara invertida”: 0.0.0.255 (é um erro!)

Wildcard NÃO é máscara invertida!!!!

Máscara:

1111 1111. 1000 0000.0000 0000.0000 0000

Wildcardmask:

1010 0110.0111 1110.1010 0101

192.168.(0|1).0/24 (....0000 000(0|1).....)

0000 0000.0000 0000.0000 0001.1111 1111

0.0.1.255

192.168.(0,1, 2, 3).0/24

0.0.3.255

0 = 0000 0000

1 = 0000 0001

2 = 0000 0010

3 = 0000 0011

W = 0000 0011

9 = 0000 1001

7 = 0000 0111

6 = 0000 0110

9 = 0000 1XX1

W = 0000 0110

192.168.9.X

192.168.11.X

192.168.13.X

192.167.15.X